**Сложение**

**add op1,op2 op1=op1+op2**

|  |  |
| --- | --- |
| op1 | op2 |
| r8  m8  r16  m16  r32  m32 | r8, m8, i8  r8, i8  r16, m16, i16  r16, i16  r32, m32, i32  r32, i32 |

**adc op1,op2 op1=op1+op2+cf**

**inc op1 op1=op1+1**

**op1**

r8, m8

r16, m16

r32, m32

**Вычитание**

**sub op1,op2 op1=op1-op2**

|  |  |
| --- | --- |
| op1 | op2 |
| r8  m8  r16  m16  r32  m32 | r8, m8, i8  r8, i8  r16, m16, i16  r16, i16  r32, m32, i32  r32, i32 |

**sbb op1,op2 op1=op1-op2-cf**

**dec op1 op1=op1-1**

**op1**

r8, m8

r16, m16

r32, m32

**Операция смены знака**

neg op

op → -op

r8, m8

r16, m16

r32, m32